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(54) (57) СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ЭЕЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ путем обработки растворителем, отличающийся тем, что, с целью интенсификации процесса, в качестве растворителя используют отход щелочной сероочистки нефтепродуктов следующего состава, мас.:
Меркаптид натрия (в пересчете на меркаптидную серу) 0,1-7,0
Сульфид натрия (в пересчете на сульфидную серу) 3-12
Гидроокись натрия 2-13
Жидкие углеводороды 0,01-2,00
Вода остальное
Изобретение относится к способам удаления отложений элементарной серы из скважин, коммуникаций, технологического оборудования, отработанных катализаторов, шламов и т.д.
Целью изобретения является ускорение процесса растворения отложений серы, т.е. интенсификация процесса.
Способ осуществляется путем обработки отложений серы растворителем серы, в качестве которой используют отход щелочной сероочистки нефтепродуктов следующего состава, мас.%:
Меркаптид натрия (в пересчете на меркаптидную серу) 0,1-7,0
Сульфид натрия (в пересчете на сульфидную серу) 3-12
Гидроокись натрия 2-13
Жидкие углеводороды 0,01-2,00
Вода остальное
Пример.
В термостатированную колбу с мешалкой заливают 100 мл растворителя – отхода щелочной сероочистки нефтепродуктов. После нагревания до заданной температуры в колбу порциями по 1 г загружают элементарную серу до полного насыщения растворителя серой и определяют растворимость серы (сероемкость) и время растворения ее.
Результаты опытов представлены в таблице.
Из приведенных в таблице данных видно, что предлагаемый к использованию растворитель – отход щелочной сероочистки нефтепродуктов обладает высокой растворяющей способностью по отношению к элементарной сере (сероемкость) и скоростью растворения серы. При этом скорость растворения элементарной серы увеличивается в 2-10 раз по сравнению с известными.
Таблица
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OTX07 YCIamOBKH MeT0wHOR CepOOTHCTRH [IRONAR:
GYIBROROH, Gpaku:
Cymeua Hatpis (5 mepectere Ha CYTQRARYI0 Cepy)
7
MepkanTan BaTpRA (B MepecteTe Ha MePKANTHIEYIO 4 130 10
cepy) 2
Tugpookncs apus 2
HKumue yraesomopomsr 001
Boma ocramemoe
Toxe 0 180 5
To e, ¢ 2002BKOH 3% NETpONHIR TANTEA 60 180 3
‘OTXOT C YCTAHOBKH MeT0HOR CepOOTHCTK GeHsHEa
‘TepyoKpesatiTa:
MepranTn BaTpRA (B TepecteTe HA MePKANTHIEYIO
cepy) 0.1
Cyeua Hatpis (5 mepectere a CYTQHARYI0 cepy) % 300 10
12
Tumpookncs mapua 7
Kugene yraesonoposst 2
Boza ocramsoe
Toxe ) 300 5
To e, ¢ 20B2BKOR 3% INETRTpONHIR BIANTEA 60 300 3
OTXO07 C YCTAHOBKIH CepOOTHCTKI CKHACHHOTO rasa
MepKanTn Batps (5 HepeCteTe Ha MePRANTIIRYE
cepy) 7
Cymmun P cympumEyIo cepy) 1 e s
Tumpookucs mapz 13
Kuzue yracsozopomst 0.1
Boma ocramsoe
Toxe ) 500 3
To e, ¢ A06ABKOR 3% AeTHTIPOTRICE TaNHES 60 500 5
Trapoorics mapz 10
Cuamrzaters OIT-10 0,01 60 140 60
Boma _ocramoe
Tugpoorsics marpua_10
Tmvernmponsrenma 3 60 140 2
Boma _ocramsoe
Tuzpoorics maps 20
Cuasmeatems OT-10 0,01 4 300 180

Bosa _ocramsoe





